Wireless routerek: akkor 2,4 ghz és 5 ghz passphrase

HWR: Cisco123

BWR: MySecretKey

MWR: Class123

Ez pedig az admin felület jelszó

HWR: C!sc0123

BMR: My$€cr$tKey10

MWR: CIa$$123

IP címük a WR eknek:

HWR: 10.10.2.2 /24 a cím osztás: 100 nál kezdödik és 50 user (x.x.y.100-x.x.y145)

BWR: 192.168.10.2 /25 a cím osztás: 100 nál kezdödik és 50 user (x.x.y.100-x.x.y145)

MWR: 192.168.1.2 /25 a cím osztás: 100 nál kezdödik és 50 user (x.x.y.100-x.x.y145)

Remote management kikapcsolva, és a statikus dns amit oszt 8.8.8.8

SSID: Amire laptopok csatlakoznak és a laptop nevük  
HWR: Home\_Office laptop név: HL  
BWR: Branch\_Office laptop név: BL  
MWR: Main\_Office laptop név: ML

Konzol jelszó: cisco12345

Secret jelszó: class12345

**Windows szerver:**   
**DHCP:**   
Name: Main\_Office  
Description: DHCP POOL for Main\_Office clients  
start IP address: 192.168.10.1 /24  
end: 192.168.10.100  
exclusion: 192.168.10.1 - 192.168.10.9  
lease duration: 4 hours  
default gateway: 192.168.10.1  
**DNS:**  
parent domain: main.local  
server domain:  
ip address: 192.168.10.1  
wins server nincs